|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SO\_NGAY\_CUA\_THANG | | | | | | N\_DL\_DAU\_THANG | | | | | N\_AL\_DAU\_THANG | | | | | T\_AL\_DAU\_T\_AL | | | | T\_AL\_DAU\_THANG | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 31 | | | | | | 12 | | | | | 20 | | | | | 12 | | | | 11 | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | | | | | | | | 148 | | | | | | | | 203 | | | | | | | |
| Bytes = {203, 125, 148} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

struct BIT\_INFO{

unsigned char T\_AL\_DAU\_THANG :4;

unsigned char T\_AL\_DAU\_T\_AL :4;

unsigned int N\_AL\_DAU\_THANG :5;

unsigned int N\_DL\_DAU\_THANG :5;

unsigned int SO\_NGAY\_CUA\_THANG :6;

};